**Инструкция по настройке удаленного просмотра**

**IP-регистраторов AltCam в браузере IE**


Открываем браузер IE и вводим адрес сайта [http://www.vssweb.net/](http://www.vssweb.net/)

Рис.1

Потребуется установка плагинов ActiveX. Для корректной установки плагинов нужно в свойствах обозревателя включить поддержку всех ActiveX «Сервис-Свойства обозревателя-Вкладка «Другой» и далее по списку «Элементы ActiveX и модули управления»

Для просмотра видео непосредственно с компьютера через браузер IE необходимо пройти регистрацию на сайте.

После регистрации и входа в личный кабинет нужно прописать ID и пароль регистратора

Нажимаем «Add Device»




Рис.2

В новом окне предлагается проверить подключение регистратора к сети интернет. Нажимаем кнопку «Have connected success» и попадаем в следующее окно:




Рис.3

Нажимаем «By ID»




Рис.4

Заполняем все поля, информацию о пароле и «Device ID» берем из регистратора:

**Главное меню-Сеть, вкладка Р2Р**




Рис.5

Обязательно заполнить поле «Device Name» в произвольной форме.

Если все сделано правильно на главной странице личного кабинета появится ваше устройство Рис.2 .(в нашем случае это DVR1) Кликнув на него, Вы попадете в меню просмотра видео




Рис.6

Одновременно можно просматривать до 4 каналов. Можно выбирать для просмотра онлайн главный и субпоток, просматривать архив, вести локальную запись, сделать скриншот, входить в настройки регистратора.

**Примечание:** Для работы в браузере «Google Chrome» необходимо (при открытии сайта) согласиться с запуском элементов ActiveX.