**Инструкция по настройке удаленного просмотра**

**IP-регистраторов AltCam Android, iPhone**

Открываем браузер IE и вводим адрес сайта [http://www.vssweb.net/](http://www.vssweb.net/)

Рис.1

Через программу распознавания QR-кода считываем код для вашего мобильного устройства. Переходим по ссылке, устанавливаем приложение «Vss Mobile» и запускаем его. Рис.2



Рис.2

Нажимаем «Device» Рис.2



Рис.3

 Нажимаем на иконку с QR-кодом и считываем код непосредственно с монитора регистратора Рис.3

Код находится «**Главное меню – Сеть- вкладка Р2Р» Рис.4**



Рис.4

После считывания кода все поля автоматически заполнятся. Рис.5



Рис.5

 Нажимаем кнопку «Save» и попадаем в главное меню Рис.2

 Тут видим, что у нас добавилось новое устройство. Нажимаем на него, выпадет список каналов Выбираем, какие хотим просматривать (одновременно не более 4 каналов) Рис.6



Рис.6

 Нажимаем кнопку «Play» и наслаждаемся онлайн видео. Здесь можно выбирать главный и дополнительный поток, просматривать одну или сразу 4 онлайн камеры. Управлять PTZ. Из главного меню возможен просмотр архива 1 камеры, поиск по дате и времени.

